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1、验收项目概况

安徽鑫金山钢结构有限公司成立于2004年4月，主要从事钢构件的生产、销售。安徽鑫金山钢结构有限公司投资6000万元在马鞍山市博望新区博望镇镇东工业园建设年产20000吨钢结构技术改造项目。

本项目已于2016年12月26日取得马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会备案（备案号：博发经函【2016】180号）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，项目实施前需进行环境影响评价，故马安徽鑫金山钢结构有限公司于2017年4月委托安徽师达环保科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编制出《安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表》。

2017年9月30日本项目取得了马鞍山市博望区环境保护局《关于马鞍山市安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表的批复》（博环表【2017】104号），2018年8月10日安徽鑫金山钢结构有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目做竣工环境保护验收监测，组织专业技术人员依据《安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表》、《关于安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表的批复》以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出验收监测方案并确定验收范围，此次验收范围为安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2018年8月15、16日对该项目废气、废水、噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。
表1-1 验收项目概况一览表

	项目名称
	钢结构产品制造技术改造项目

	建设单位
	安徽鑫金山钢结构有限公司

	建设地点
	马鞍山市博望新区博望镇镇东工业园

	法人代表
	夏明勤
	联系人
	迟明

	联系电话
	0555-6768928
	传真
	/
	邮政编码
	243000

	环境影响评价

报告表名称
	《安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	安徽师达环保科技有限公司

	环境保护设施

施工单位
	安徽鑫金山钢结构有限公司

	建设项目性质
	技改
	行业类别
	C3411金属结构制造

	立项审批部门
	马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会
	批准文号
	博发经函

[2016]180号

	环评报告

审批部门
	马鞍山市博望区

环境保护局
	批准文号
	博环表

[2017]104号

	概算总投资
	6000万元
	其中环保投资
	60万元
	比例
	1%

	验收实际总投资
	3000万元
	其中环保投资
	23万元
	比例
	0.77%

	占地面积
	21483m2
	建筑面积
	5430m2

	开工建设时间
	2017年10月
	投入试生产时间
	2018年6月

	工程规模
	生产能力为年产5000吨钢构件


2、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》      （2015年1月1日起施行）

2、《中华人民共和国大气污染防治法》 （2016年1月1日起施行）

3、《中华人民共和国水污染防治法》   （2017年6月27日起施行）

4、《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   （1997年3月1日起施行）

6、《建设项目环境保护管理条例》         （国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）
7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）
8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）

9、《安徽省环境管理保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）

10、《大气污染物综合排放标准》               （GB16297-1996）

11、《工业企业厂界环境噪声排放标准》         （GB12348-2008）

12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013修改单）

13、《危险废物贮存污染控制标准》 

（GB18597-2001）（2013修改单）

14、“关于安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目备案的通知”（马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会，博发经函【2016】180号，2016年12月26日）

15、《安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表》 （安徽师达环保科技有限公司，2017年8月）

16、《关于安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目环境影响报告表的批复》博环表[2017]104号（博望区环境保护局，2017年9月30日）

17、《安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目项目竣工环境保护验收监测委托书》           （2018年8月10日）
18、《安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目竣工验收检测报告》（安徽公众检验研究院有限公司，2018年8月28日）
3、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目位于马鞍山市博望新区博望镇镇东工业园，项目东侧是海德照明，南侧为马鞍山仁和机械有限公司，西侧北侧为空地。
经现场踏勘，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。本项目需以厂房边界设置100m的卫生防护距离，目前防护距离内无居民点、学校等敏感目标。项目主要环境保护目标见表3-1。项目周边环境情况及环境保护目标图见附图3。
表3-1 环境保护目标一览表

	环境

要素
	环境保护目标名称
	方位
	距离

（m）
	规模
	保护级别

	空气

环境
	粉坊村
	SE
	205
	80户/240人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	
	和平村
	NE
	245
	120户/360人
	

	
	四联村
	NW
	433
	60户/180人
	

	水环境
	博望河
	SW
	3.7km
	小型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类

	声环境
	厂区周围
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类


3.1.2平面布置
根据现场调查，项目主要建筑有生产车间、办公楼等。生产车间位于厂区北，办公楼位于厂区东南侧。生产车间内主要设备包括H型钢组立机器、矫正机等；从车间内部布置情况可以看出，项目内部布置严格按照生产工艺流程来设计，可形成一个有序的空间，同时将高噪声设备布置在厂区较中间的位置，避免引起厂界噪声超标现象。项目地理位置图见附图1，项目总平面布置图见附图2。
3.2建设内容

项目建设内容组成见表3-2。
表3-2 项目建设内容组成
	工程

类别
	单项工程名称
	环评中工程建设内容及规模
	实际建设情况
	与环评要求建设

情况对比

	主体

工程
	生产车间
	年产20000吨钢构件，生产车间建筑面积约为4660m22。
	生产车间位于厂区北侧，年产5000吨钢构件，生产车间建筑面积约为1500m2。
	比原环评减少15000吨，根据市场行情，实际建设规模减少。

	辅助

工程
	办公区
	厂区西南侧设置有办公楼，共一层，建筑面积约为310m2。
	厂区东南侧设置有办公楼，共一层，建筑面积约为310m2。
	实际建设位置改变

	
	车棚
	位于厂区东南角，主要用于员工停放非机动车辆
	位于厂区东南角，主要用于员工停放非机动车辆
	与环评一致

	储运

工程
	成品仓库
	主要用于放置成品钢结构，建筑面积约400m2，位于厂区东侧。
	主要用于放置成品钢结构，位于生产车间内。
	因产量缩小，成品堆放于生产车间内

	
	原料仓库
	主要用于露天堆放各种钢材原料。
	主要用于露天堆放各种钢材原料。
	与环评一致

	公用

工程
	给水
	年用水量约为750t/a，由市政供水，主要为生活用水。
	项目未建设食堂，年用水量约为450t/a，由市政供水，主要为生活用水。
	项目未建设食堂，无食堂用水，因建设规模减小，人员数量减少导致用水量减少，其余与环评一致

	
	排水
	废水主要为生活废水，无生产废水，外排废水量为600t/a。经化粪池预处理后排入管网。
	项目未建设食堂，废水主要为生活废水，无生产废水，外排废水量为360t/a。经化粪池预处理后排入管网。
	项目未建设食堂，无食堂废水，其余与环评一致

	
	供电
	引自市政线路，年用电量20万kWh/a
	引自市政线路，年用电量5万kWh/a
	生产规模减小，用电量减小

	环保

工程
	废水
	生活污水
	经地埋式一体化污水处理设施处理后接入管网，排入博望区污水处理厂处理。
	经化粪池处理后接入管网，排入博望区污水处理厂处理。
	无地埋式一体化设施，实际为化粪池，其余与环评一致。

	
	废气
	食堂油烟
	油烟净化器
	项目未建设食堂
	项目未建设食堂，无食堂油烟产生

	
	
	焊接烟尘
	无组织排放
	经移动式焊烟净化器收集后无组织排放
	设有两套移动式焊烟净化器

	
	
	刷漆废气
	
	
	

	
	噪声
	厂房隔声、减振降噪措施
	厂房隔声、减振底座，厂界噪声达标
	与环评一致

	
	固废
	一般固废
	设置有固废暂存区，建筑面积50m2，位于厂区东南侧。
	设置有固废暂存区，建筑面积10m2，位于厂区东北侧。
	建设规模减小，一般固废暂存库相应减小

	
	
	危险废物
	设置有危废暂存区，位于厂区东南侧，建筑面积约30m2
	设置有危废暂存区，位于厂区东北侧，建筑面积约20m2
	建设规模减小，一般固废暂存库相应减小

	
	
	生活垃圾
	建立生活垃圾收集桶，暂存后由环卫清运统一清运
	建立生活垃圾收集桶，暂存后由环卫清运统一清运
	与环评一致


3.3 主要原辅材料及燃料

主要原辅料及燃料见表3-3。 
表3-3 主要原辅材料及燃料一览表

	原辅材料
	来源
	环评设计消耗量
	验收工程消耗量
	备注

	钢材
	外购
	20500t/a
	5100t/a
	生产规模减小，实际用量减少

	钢砂
	外购
	/
	2t/a
	生产需要，增加钢砂用量

	机油
	外购
	0.2t/a
	0.1t/a
	生产规模减小，实际用量减少

	焊条
	外购
	2t/a
	2t/a
	与环评一致

	焊丝
	外购
	4t/a
	10t/a
	用量增加

	乳化油
	外购
	0.5t/a
	/
	工艺改进，不使用乳化油

	防锈油
	外购
	0.5t/a
	/
	工艺改进，不使用防锈油

	油漆
	外购
	5t/a
	9t/a
	工艺改进，由原来的油性漆改为使用水性漆，因此用量增加

	水
	供水管网
	750t/a
	450t/a
	无食堂用水，员工人数减少，用水量减少

	电
	博望区供电网
	20万Kwh
	5万Kwh
	生产规模减小，实际用量减少

	注：


3.4水源及水平衡

本项目无生产废水产生，项目所需水源由博望区市政给水管网提供，项目未建设食堂，无食堂废水产生，项目用水主要为员工生活用水。本项目职工生活用水量约为450t/a，废水产生量为360t/a，生活污水进入化粪池处理后，接入管网，排入博望区污水处理厂处理。项目用水情况见下表所示，水平衡图见图3-1。
表3-4项目用水情况表
	序号
	产生位置
	用水标准
	用水量
	排水量

	1
	生活用水
	30人，50L/（人·天），年工作300天
	450t/a
	360t/a




图3-1 项目水平衡图
3.5主要产品方案

本项目设计年产20000吨钢构件，实际生产量为5000吨/年。主要产品方案见表3-5。

表3-5主要产品方案一览表

	产品名称
	环评设计年产量
	验收项目年产量
	备注

	钢结构
	20000t/a
	5000t/a
	应市场行情，建设规模减小，产量减小。


3.6主要生产设备

建设项目生产设备详见表3-6，设备布局图见图3-2、图3-3。
表3-6建设项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	环评设计数量（台/套）
	验收时数量（台/套）
	备注

	1
	大型抛丸机
	Q698
	2
	1
	比环评减少一台

	2
	H型钢组立机
	Z15
	4
	1
	比环评减少3台

	3
	H型钢矫正机
	HYJ-600
	4
	1
	比环评减少3台

	4
	50T重型吊机
	/
	1
	无
	没有吊机

	5
	龙门焊
	LHA-4000
	2
	1
	比环评减少1台

	6
	全自动多头切割机
	JHX-160100S
	6
	1
	比环评减少5台

	7
	剪板机
	DGDY-6/3200
	8
	1
	比环评减少7台

	8
	折弯机
	100t/6m
	/
	1
	增加1台

	9
	焊机
	——
	/
	5
	增加5台

	10
	冲床
	——
	/
	2
	增加2台

	11
	钻床
	——
	/
	1
	增加1台



3.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员30人，工作班制为白班单班制，每天工作8小时，项目夜间不生产，年工作日300天。
3.8生产工艺

本项目工艺流程如图3-5。


图3-5 工艺流程图
工艺流程说明：

下料：主要是对外购钢材按照预定尺寸进行切割。此过程会产生噪音和边角料以及金属屑。

拼装、组立：讲切割好的构件按照一定顺序和高度进行装配，此过程会产生一定的噪音。

焊接：通过埋弧焊机对加工后的零件进行焊接，此过程产生焊接烟尘和噪音，设置有移动式焊烟净化器。

部分刷漆：主要根据商家需要对部分机械进行刷漆防锈蚀处理，此过程会产生少量二甲苯和非甲烷总烃。

晾干：整个过程在晾干方内完成，设有3台风机抽吸。

3.9项目变动情况

1、项目根据实际市场情况，建设规模减少为5000t/a，比原环评减少15000t/a。

2、项目环评中使用抛丸机2台、组立机4台、矫正机4台、吊机1台、龙门焊2台、多头切割机6台、剪板机8台，因实际产能减少及工艺需要，实际设备为抛丸机1台、组立机1台、矫正机1台、龙门焊1台、多头切割机1台、剪板机1台、折弯机1台、焊机5台、冲床2台、钻床1台。设备的变化未构成重大变更。
3、项目未建设食堂，午餐外购，项目无食堂油烟及食堂废水产生，故未设置油烟净化装置及隔油池,项目无食堂用水，总用水量减少。

4、环评中原料仓库和成品仓库在厂房外单独设置，实际生产过程中企业根据实际生产需要，将原料堆场和成品堆场设置在生产车间内，同时配备有移动式烟尘净化器。

以上变化未构成重大变更。
4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目无生产废水产生，项目废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后，接入管网，最终进入博望区污水处理厂。生活污水排放量为360t/a。主要污染物为COD、SS、TP、氨氮等。
表4-1 废水产生及排放情况一览表

	废水类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	排放量
	治理设施
	排放去向

	生活污水
	生活
	COD、SS、TP、氨氮
	间断
	360t/a
	化粪池
	博望区污水处理厂


4.1.2 废气

项目生产中的废气主要为颗粒物、焊接烟尘和刷漆废气。

颗粒物

本项目使用剪板机、折弯机、抛丸机等对产品进行加工时会产生粉尘，以无组织形式排放。

焊接烟尘

本项目生产车间焊接工序是通过埋弧焊机对加工后的零件进行焊接，此过程会产生焊接烟尘，企业设置2台移动式烟尘净化器处理焊接烟尘。

3、刷漆废气
本项目刷漆工序会产生少量的二甲苯和非甲烷总烃，以无组织形式排放。
表4-2 废气产生及排放情况一览表

	废气名称
	来源
	污染物种类
	排放形式
	治理设施
	排放去向

	无组织废气
	下料等
	颗粒物
	无组织排放
	/
	周边

	
	焊接
	焊接烟尘
	
	移动式烟尘净化器
	

	
	刷漆
	二甲苯、非甲烷总烃
	
	车间排风扇
	


4.1.3噪声

本项目运营期噪声主要来自生产设备剪板机、折弯机等机械设备在工作时产生的噪声，单台设备噪声值在75～90dB(A)之间。项目夜间不生产，经厂房隔声、选取低噪设备、合理布局、合理安排设备使用时间、对主要噪声源采取基座减振等措施以减低噪声值。经过现场监测，本项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目噪声对区域声环境的影响在可接受范围内。

4.1.4 固（液）体废物

建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。危险废物主要为废机油、废油桶、含油抹布和手套；一般工业固体废物主要有废金属边角料、金属废屑、不合格品、生活垃圾。
（一）厂内一般固废临时贮存：（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

（二）危险固体废物污染防治措施：项目生产中产生的危险废物主要为废机油、废油桶、含油抹布和手套，根据《国家危险废物名录》（2016）这些物质均属于危险固废，交由安徽人立环保科技有限公司无害化处置，其中废含油抹布和手套已豁免，收集后由当地环卫部门集中处置。

企业将危险废物暂存场所设置于厂区东北侧，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的选址及设计原则。危险废物临时贮存场所内各类危险废物分类放置，与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物和生活垃圾混入；危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；完善维护制度，定期检查维护挡围堰、防渗层、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

表4-3项目固体废物产生及排放情况一览表

	废物属性
	废物名称
	来源
	产生量（t/a）
	处理处置量（t/a）
	暂存场所
	处理措施

	一般工业固体废物
	废金属边角料、金属废屑
	抛丸、下料、剪板
	0.05
	0.05
	一般固废暂存区
	收集后统一外售处理。

	危险废物
	废机油
	机加工作业
	0.5
	0.5
	危险废物暂存场所
	集中收集，委托安徽人立环保科技有限公司处理。

	
	废油桶
	包装
	0.01
	0.01
	危险废物暂存场所
	

	
	含油抹布和手套
	机加工作业、防锈作业
	0.05
	0.05
	垃圾桶
	根据《国家危险废物名录》2016版，废抹布已豁免，由当地环卫部门集中处置。

	生活垃圾
	员工生活垃圾
	员工生活
	4.5
	4.5
	垃圾桶
	收集后由当地环卫部门集中处置。


4.2其他环境环保设施

本项目无其他环保设施。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目排放的废气、废水、噪声及固体废物所配套的环保设施、措施已按环评报告表及其批复要求落实到位，主要环保设施建设情况表4-4。

表4-4 主要污染源治理设施、措施投资一览表

	类别
	污染源
	污染物
	环评中工程环保投资概况
	实际工程环保投资概况

	
	
	
	治理措施
	金额

（万元）
	治理措施
	金额

（万元）

	废水
	生活污水
	COD、SS、TP、氨氮
	地埋式一体化设施处理后外排
	35
	化粪池处理后排入污水处理厂
	15

	废气
	车间粉尘
	颗粒物
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准
	10
	设置移动式烟尘净化器，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准
	1

	
	
	焊接烟尘
	
	
	
	

	
	
	二甲苯
	
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	

	
	食堂油烟
	食堂油烟
	设置油烟净化器，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准
	
	本项目未建设食堂，故未设置油烟净化器
	

	噪声
	设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	0
	基础减振、厂房隔声
	2

	固废
	生产
	金属边角料、金属废屑
	一般固废暂存场所
	15
	一般固废暂存区
	5

	
	
	废机油、废油桶
	危险废物暂存场所
	
	危险废物暂存场所
	

	
	
	废含油抹布和手套
	垃圾桶
	
	垃圾桶
	

	
	生活
	生活垃圾
	
	
	
	

	总量控制
	本项目主要废气为颗粒物、焊接烟尘和刷漆废气，通过无组织排放，无需申请总量；废水经化粪池处理后进入污水处理厂。COD及氨氮总量纳入污水处理厂内，无需申请总量；固废均得到妥善处理，固废实现零排放，无需申请总量。
	/

	卫生防护距离
	本项目以生产车间边界设置100m卫生防护距离，目前防护距离内无居民点、学校等敏感目标。
	/

	合计
	/
	60
	/
	23


项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。
建设项目环评报告表的主要结论

与建议及审批部门审批决定

5.1 环境影响报告表主要结论与建议

表5-1 环境影响报告表主要结论
	类型
	环境影响报告表主要结论

	废气
	本项目废气主要是厨房油烟、抛丸打磨粉尘、焊接烟尘、刷漆产生的二甲苯、非甲烷总烃。焊接为金属焊接，会产生微量焊接烟尘，浓度较低，车间强制通风，对环境影响较小。刷漆会产生少量的二甲苯、非甲烷总烃，浓度较低，车间内设置风机强制通风，对环境影响较小。

	废水
	本项目废水主要为生活污水，经过化粪池处理后的废水近期经一体化污水处理设施处理后达标接入管网，最终排入博望区污水处理厂。远期污水厂建成后，经市政管网接入污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

	噪声
	项目拟采用厂房隔声、合理布局、合理安排设备使用时间、对主要噪声源采取基座减振等措施进行降噪，预计营运期厂界噪声满足《工业企业环境厂界排放噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

	固体废物
	含油抹布和手套一同混入生活垃圾，统一委托环卫部门清运；金属废屑边角料等统一收集后外售；废机油、和废油桶收集后委托有资质单位处理。因此，建设项目产生的各类固废均得到及时有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

	总结论：综上所述，安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目符合国家及地方产业政策，选址合理。只要全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，本次评价认为，该项目的实施从环保角度是可行的。


5.2 审批部门审批决定
表5-2 审批部门审批决定及落实情况
	序号
	审批部门审批决定
	落实情况

	一
	安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目位于马鞍山市博望新区博望镇镇东工业园，项目总占地面积21483m2，项目总投资3000万元，其中环保投资23万元，建筑布局、经济技术指标见环评所述。根据《报告表》结论，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。
	已按要求落实。

	二
	项目在建设和运营期应重点做好以下工作：

	（一）
	全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排污量。严格《报告表》实施，落实污染防治措施，执行“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放。
	已按要求落实。

	（二）
	加强水污染治理工作。按“清污分流、雨污分流、水质处理、一水多用”的原则，落实《报告表》所提出的综合利用措施。本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池沉淀贮存后排入污水处理厂处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准后排入博望区污水处理厂。
	已按要求落实。项目无生产废水，项目未建设食堂，无食堂废水产生，生活污水经化粪池沉淀贮存后排入污水处理厂。

	（三）
	做好大气污染防治工作。落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。本项目废气主要为粉尘、焊接烟尘和刷漆废气。废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中监控浓度限值的要求。食堂油烟通过净化后的油烟能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18489-2001）最高排放浓度的要求。
	已按要求落实。焊接工序设置移动式烟尘净化器，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》表2中监控浓度限值的要求排放。项目未建设食堂，无食堂油烟排放。

	（四）
	做好噪声污染防治工作。厂区要合理布局，主要产噪设备要远离厂界布置，同时选用低噪声设备，对高噪声设备应采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。
	已按要求落实。通过厂房隔声，合理布局，设备减震降噪降低噪声影响，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。

	（五）
	固体废物集中收集，分类处置。按固废“资源化、减量化、无害化”处理处置原侧，落实《报告表》中提出的各类固废的收集、处理处置和综合利用措施，防止发生二次污染。危险废物必须单独收集并委托有资质的单位安全处置，同时，执行危废处置备案管理制度，严禁企业擅自处置。厂内危废暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准 》（GB18597-2001）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。其它一般固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。
	已按要求落实。一般固废（废金属边角料、金属废屑）集中收集暂存固废暂存区；危险废物（废机油、废油桶）暂存危废库，并已与安徽人立环保科技有限公司签订了危险废弃物处置合同；废含油抹布和手套、生活垃圾进行分类收集交于环卫部门统一处理。

	三
	项目规模、地点、内容、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动时，应依法重新履行相关审批手续。
	本项目无重大变更。

	四
	项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定对该项目进行竣工环境功能保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。
	已按要求落实。


6、验收监测评价标准
6.1废水排放标准
本项目无生产废水产生，项目废水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入博望污水处理厂，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，标准值详见表6-1。

表6-1 项目废水排放执行标准(单位：mg/L)

	序号
	项目
	排放标准
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	2
	COD
	500
	

	3
	BOD5
	300
	

	4
	SS
	400
	

	5
	石油类
	20
	


。

6.2废气排放标准

项目废气主要为粉尘、焊接烟尘及刷漆废气。排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度要求；
表 6-2   大气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许

排放浓度

（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	
	
	排气筒高度(m)
	二级
	监控点
	浓度

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	二甲苯
	70
	15
	1.0
	周界外浓度最高点
	1.2

	非甲烷总烃
	120
	15
	10
	周界外浓度最高点
	4.0


6.3厂界环境噪声标准

建设项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。如表6-3所示：

表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
	昼间
	夜间

	
	65
	55


6.4固体废物
固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中的规定。 工业危废临时废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中`的相关要求。
6.5 总量控制指标

本项目主要废气为颗粒物、焊接烟尘及刷漆废气，通过无组织排放，无需申请总量；废水经化粪池处理后经管网排入污水处理厂，COD和氨氮总量纳入污水处理厂内，无需申请总量；固废均得到妥善处理，固废实现零排放，无需申请总量。
7、验收监测内容
7.1 环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下：
7.1.1 废气

7.1.1.1 无组织排放

表7-1 无组织排放监测内容

	无组织排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	生产车间
	上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点
	颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃
	4次/天，

2天
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备注： “○”表示无组织排放监测点
图7-1 无组织废气监测采样布点图
7.1.2 废水

本项目无生产废水产生，项目废水主要是职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网进入博望污水处理厂。

表7-2 废水排放监测内容

	废水排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及周期

	生产车间
	废水总排口
	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类
	4次/天，

2天


7.1.3厂界噪声监测

表7-3 厂界噪声监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界外1m东、西、南、北各1个点
	等效连续A声级
	2天
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备注： “▲”噪声测量监测点

质量保证和质量控制
8.1 监测质量保证措施

1、及时了解生产情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求；

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗；

3、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制；

4、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。

8.2 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法。验收监测所使用的仪器全部经过计量检定部门检定合格并在有效期内。监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法表

	类别
	项目
	监测分析方法
	依据

	废气
	总悬浮颗粒物
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	GB/T 15432-1995

	
	二甲苯
	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）
	空气和废气监测分析方法（第四版 增补版）国家环保总局 （2003）

	
	非甲烷总烃
	 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	HJ 604-2017

	废水
	PH
	 水质 值的测定 玻璃电极法
	GB/T 6920-1986

	
	悬浮物
	 水质 悬浮物的测定  重量法
	GB/T 11901-1989

	
	COD
	 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
	HJ 828-2017

	
	BOD5
	 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释接种法
	HJ 505-2009

	
	石油类
	 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
	HJ 637-2012

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声排放标准
	GB 12348-2008


9、监测结果与评价

9.1 生产工况

安徽省公众检验研究院有限公司于2018年8月15日至2018年8月16日对本项目进行了环保验收监测工作。监测时安徽鑫金山钢结构有限公司正常生产，日工作8小时，年工作时间300天，项目夜间不生产，生产工况稳定，满足竣工验收监测要求。

表9-1 企业生产工况一览表

	日期
	产品类别
	计划生产数量

吨/年
	实际生产数量

吨/天
	生产负荷

%

	2018年8月15日
	钢构件
	20000
	10
	15

	2018年8月16日
	钢构件
	20000
	10
	15


9.2环保设施调试运行效果
9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废气

（1）无组织排放

无组织排放监测结果见表9-2。

表9-2验收监测期间无组织排放监测结果与评价表

无组织废气监测结果（2018.08.15）： 
	           监测位置

检测项目、频次
	上风向
（1#）
	下风向
（2#）
	下风向
（3#）
	下风向
（4#）

	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	①
	0.189
	0.208
	0.245
	0.226

	
	②
	0.209
	0.228
	0.266
	0.247

	
	③
	0.210
	0.230
	0.268
	0.249

	
	④
	0.191
	0.210
	0.248
	0.229

	二甲苯

（mg/m3）
	①
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	②
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	③
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	④
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	非甲烷总烃

（mg/m3）
	①
	1.20
	1.60
	1.58
	1.46

	
	②
	1.20
	1.82
	1.70
	1.68

	
	③
	1.17
	1.61
	1.63
	1.60

	
	④
	1.20
	1.67
	1.60
	1.50


无组织废气监测结果（2018.08.16）：   
	           监测位置

检测项目、频次
	上风向
（1#）
	下风向
（2#）
	下风向
（3#）
	下风向
（4#）

	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	①
	0.208
	0.227
	0.265
	0.246

	
	②
	0.228
	0.247
	0.285
	0.266

	
	③
	0.230
	0.249
	0.287
	0.268

	
	④
	0.210
	0.229
	0.268
	0.248

	二甲苯

（mg/m3）
	①
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	②
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	③
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	④
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	非甲烷总烃

（mg/m3）
	①
	1.21
	1.50
	1.81
	1.67

	
	②
	1.28
	1.43
	1.63
	1.76

	
	③
	1.17
	1.78
	1.76
	1.37

	
	④
	1.17
	1.72
	1.71
	1.54


无组织废气监测结果表明:该项目无组织废气中总悬浮颗粒物、二甲苯及非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值。
9.2.2.2 厂界噪声

厂界噪声监测结果与评价见表9-7。

表9-7厂界噪声监测结果表

	天气情况
	晴

	监测时间
	2018年08月15日10时00分至12时00分（昼间）

2018年08月15日22时00分至00时00分（夜间）

2018年08月16日10时00分至12时00分（昼间）

2018年08月16日22时00分至00时00分（夜间）

	测点编号
	监测位置
	主要声源
	监测日期
	等效声级dB（A）
	测点风速(m/s)

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	厂界东
	厂界噪声
	2018.08.15
	55.0
	42.3
	1.7
	1.6

	
	
	
	2018.08.16
	55.4
	43.1
	2.1
	1.8

	N2
	厂界南
	厂界噪声
	2018.08.15
	50.5
	45.0
	1.6
	1.6

	
	
	
	2018.08.16
	51.0
	44.9
	2.2
	1.9

	N3
	厂界西
	厂界噪声
	2018.08.15
	57.8
	43.5
	1.7
	1.7

	
	
	
	2018.08.16
	57.5
	43.6
	2.1
	1.9

	N4
	厂界北
	厂界噪声
	2018.08.15
	54.1
	41.0
	1.7
	1.6

	
	
	
	2018.08.16
	54.3
	41.2
	2.1
	1.9


监测结果表明：验收监测期间厂界外4个监测点位的噪声等效声级范围均符合标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。

9.2.2.3 废水

	      监测位置

检测项目
	废水总排口

	
	2018.08.15
	2018.08.16

	
	①
	②
	③
	④
	①
	②
	③
	④

	pH
	7.53
	7.46
	7.47
	7.45
	7.45
	7.44
	7.44
	7.42

	悬浮物

（mg/L）
	10
	18
	7
	19
	9
	19
	8
	18

	化学需氧量（mg/L）
	12
	13
	12
	12
	12
	14
	12
	14

	五日生化需氧量

（mg/L）
	3.1
	3.6
	3.2
	3.1
	3.0
	3.6
	3.2
	3.6

	石油类

（mg/L）
	0.06
	0.06
	0.04
	0.16
	0.05
	0.05
	0.21
	0.07

	备注
	无


监测结果表明：验收监测期间该项目废水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
9.3 工程建设对环境的影响
根据各项污染物的监测结果表明：无组织废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值。厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求；污水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。工程建设对周边环境影响较小。

10、验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施排放监测结果
本项目无组织废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值。厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。污水排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
10.2 工程建设对环境的影响

安徽鑫金山钢结构有限公司钢结构产品制造技术改造项目产生的废水、废气、噪声及固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放；本项目生产车间外需设置100m卫生防护距离，目前卫生防护距离内无长期居住的居民，符合要求。本项目建设对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过竣工环境保护验收。

10.3 建议

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。
3、切实做好本项目危险废物处理处置工作，完善危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：安徽鑫金山钢结构有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	钢机构产品制造技术改造项目
	项目代码
	913405067608264034
	建设地点
	博望新区博望镇镇东工业园

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3411金属结构制造
	建设性质
	(新建  □ 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	年产20000吨钢构件的生产能力
	实际生产能力
	年产5000吨钢构件
	环评单位
	安徽师达环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	马鞍山市博望区环境保护局
	审批文号
	博环表【2017】104号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2017.10
	竣工日期
	2018.6
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	安徽鑫金山钢结构有限公司
	环保设施施工单位
	安徽鑫金山钢结构有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	安徽鑫金山钢结构有限公司
	环保设施监测单位
	安徽省公众检验研究院有限公司
	验收监测时工况
	10%

	
	投资总概算（万元）
	6000
	环保投资总概算（万元）
	60
	所占比例（%）
	1

	
	实际总投资
	3000
	实际环保投资（万元）
	23
	所占比例（%）
	0.76

	
	废水治理（万元）
	15
	废气治理（万元）
	1
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	300天

	运营单位
	安徽鑫金山钢结构有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	913405067608264034
	验收时间
	2018.9

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目环保竣工验收监测委托书
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附件2 安徽鑫金山钢结构有限公司营业执照
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附件3安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目备案通知及备案
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附件4《安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目环境影响报告表的批复》
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附件5 安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目危险废弃物处置合同
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附件6安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目环保竣工验收期间工况证明
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附件7 安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目保竣工验收监测检测报告及监测现场采样照片

 检 测 报 告
   报告编号:  Q2018080061  
	样品类别
	废气、废水、噪声

	委托方
	安徽鑫金山钢结构有限公司

	检测类型
	验收检测

	报告日期
	2018年08月28日


安徽省公众检验研究院有限公司

	委托方
	安徽鑫金山钢结构有限公司

	委托方地址
	博望区博望镇东工业园

	项目名称
	钢结构产品制造技术改造项目环境保护验收监测

	样品类别
	废气、废水、噪声
	采样人
	刘伟、赵鹏飞

	联系人
	池总
	联系电话
	130 8555 3301

	采样日期
	2018年08月15日-

2018年08月16日                                                                 
	分析日期
	2018年08月15日-

2018年08月27日

	检测项目
	无组织废气：总悬浮颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃

废水：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类

噪声：工业企业厂界噪声

	主要

检测仪器
	电子天平、多功能声级计、生化培养箱、

气相色谱仪、红外分光测油仪

	检测依据

及方法
	总悬浮颗粒物：GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

二甲苯：活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）空气和废气监测分析方法（第四版 增补版）国家环保总局 （2003）

非甲烷总烃：HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

pH：GB/T 6920-1986 水质 PH值的测定 玻璃电极法

悬浮物：GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定  重量法

化学需氧量：HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 

五日生化需氧量：HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释接种法  

石油类：HJ 637-2012 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

工业企业厂界噪声：GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

	检测结果
	数据详见报告附页2-6页

	备注
	无


编 制：           审  核：         批  准：

                                 日  期：

验收监测期间气象参数：

	监测项目
	采样日期
	监测结果

	温度（℃）
	2018.08.15
	34.7

	
	2018.08.16
	35.2

	湿度（%）
	2018.08.15
	55

	
	2018.08.16
	54

	大气压（kPa）
	2018.08.15
	100.0

	
	2018.08.16
	99.9

	风速（m/s）
	2018.08.15
	1.7

	
	2018.08.16
	2.1

	风向
	2018.08.15
	西风

	
	2018.08.16
	西风


无组织废气监测结果（2018.08.15）：   
	           监测位置

检测项目、频次
	上风向
（1#）
	下风向
（2#）
	下风向
（3#）
	下风向
（4#）

	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	①
	0.189
	0.208
	0.245
	0.226

	
	②
	0.209
	0.228
	0.266
	0.247

	
	③
	0.210
	0.230
	0.268
	0.249

	
	④
	0.191
	0.210
	0.248
	0.229

	二甲苯

（mg/m3）
	①
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	②
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	③
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	④
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	非甲烷总烃

（mg/m3）
	①
	1.20
	1.60
	1.58
	1.46

	
	②
	1.20
	1.82
	1.70
	1.68

	
	③
	1.17
	1.61
	1.63
	1.60

	
	④
	1.20
	1.67
	1.60
	1.50

	测点示意图：
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备注： “○”表示无组织排放监测点


无组织废气监测结果（2018.08.16）：   
	           监测位置

检测项目、频次
	上风向
（1#）
	下风向
（2#）
	下风向
（3#）
	下风向
（4#）

	总悬浮颗粒物

（mg/m3）
	①
	0.208
	0.227
	0.265
	0.246

	
	②
	0.228
	0.247
	0.285
	0.266

	
	③
	0.230
	0.249
	0.287
	0.268

	
	④
	0.210
	0.229
	0.268
	0.248

	二甲苯

（mg/m3）
	①
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	②
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	③
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	
	④
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	<0.01

	非甲烷总烃

（mg/m3）
	①
	1.21
	1.50
	1.81
	1.67

	
	②
	1.28
	1.43
	1.63
	1.76

	
	③
	1.17
	1.78
	1.76
	1.37

	
	④
	1.17
	1.72
	1.71
	1.54

	测点示意图：
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备注： “○”表示无组织排放监测点


废水监测结果：   
	      监测位置

检测项目
	废水总排口

	
	2018.08.15
	2018.08.16

	
	①
	②
	③
	④
	①
	②
	③
	④

	pH
	7.53
	7.46
	7.47
	7.45
	7.45
	7.44
	7.44
	7.42

	悬浮物

（mg/L）
	10
	18
	7
	19
	9
	19
	8
	18

	化学需氧量（mg/L）
	12
	13
	12
	12
	12
	14
	12
	14

	五日生化需氧量

（mg/L）
	3.1
	3.6
	3.2
	3.1
	3.0
	3.6
	3.2
	3.6

	石油类

（mg/L）
	0.06
	0.06
	0.04
	0.16
	0.05
	0.05
	0.21
	0.07

	备注
	无


声质量现状监测结果：

	天气情况
	晴

	监测时间
	2018年08月15日10时00分至12时00分（昼间）

2018年08月15日22时00分至00时00分（夜间）

2018年08月16日10时00分至12时00分（昼间）

2018年08月16日22时00分至00时00分（夜间）

	测点编号
	监测位置
	主要声源
	监测日期
	等效声级dB（A）
	测点风速(m/s)

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1
	厂界东
	厂界噪声
	2018.08.15
	55.0
	42.3
	1.7
	1.6

	
	
	
	2018.08.16
	55.4
	43.1
	2.1
	1.8

	N2
	厂界南
	厂界噪声
	2018.08.15
	50.5
	45.0
	1.6
	1.6

	
	
	
	2018.08.16
	51.0
	44.9
	2.2
	1.9

	N3
	厂界西
	厂界噪声
	2018.08.15
	57.8
	43.5
	1.7
	1.7

	
	
	
	2018.08.16
	57.5
	43.6
	2.1
	1.9

	N4
	厂界北
	厂界噪声
	2018.08.15
	54.1
	41.0
	1.7
	1.6

	
	
	
	2018.08.16
	54.3
	41.2
	2.1
	1.9

	测点示意图： 
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备注： “▲”噪声测量监测点




现场采样图：
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***报告结束***

报 告 说 明

1. 若本次检测为送检，本检测报告仅对送检样品负责。

2. 本检测报告涂改、增删无效，无批准人签字及未加盖“检测报告专用章”无效，部分复印无效。

3. 若受检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起五个工作日内提出复检或仲裁申请，逾期将自动视为对本检测报告无异议。

4. 未经本公司书面许可，受检单位不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

地  址：安徽省合肥市包河区延安路1666号7幢
电  话：0551-65147355 4008310035

传  真：0551-65146977       
附图1 安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目地理位置图
[image: image22.png]




附图2 安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目平面布置图
[image: image23.png]



附图3 安徽鑫金山钢结构有限公司钢机构产品制造技术改造项目周边环境概况图
[image: image24.png]




附图4 危险废物、一般固废固废贮存
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图3-2 生产车间主要设备布局图
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图7-2厂界噪声监测采样布点图
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