
马鞍山市联冠机械制造有限公司高端机床刀模具生产线建设项目竣工环境保护验收意见

2018年6月30日，马鞍山市联冠机械制造有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《企业自主环保验收管理指导意见》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了马鞍山市联冠机械制造有限公司高端机床刀模具生产线建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有马鞍山市联冠机械制造有限公司 （建设单位）、马鞍山市环美质检技术服务有限公司（验收调查单位）等单位的代表和专家共6人。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位的汇报，查阅了项目技术资料，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

马鞍山市联冠机械制造有限公司高端机床刀模具生产线建设项目位于马鞍山市博望区博望镇平桥工业园，项目总投资860万元。项目包括生产车间、办公楼等，镗床、数控机床、铣床等生产设备，项目达产后可实现年产撕碎机70台、撕碎机刀片5000片、刀模具13000件的生产规模。

（二）建设过程环保审批情况

马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会以博发经函[2017]163号：《关于马鞍山市联冠机械制造有限公司高端机床刀模具生产线建设项目备案的通知》，对该项目予以备案立项。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，马鞍山市联冠机械制造有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制《马鞍山市联冠机械制造有限公司高端机床刀模具生产线建设项目环境影响报告表》，呈报给环保主管部门审批。马鞍山市博望区环境保护局于2018年3月7日以博环表[2018]119号对《马鞍山市联冠机械制造有限公司高端机床刀模具生产线建设项目环境影响报告表》予以批复。

项目于2018年3月开工建设，2018年5月竣工并试运行。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目投资860万元，环保投资33万元，占总投资的3.84%。

（四）验收范围

验收范围为高端机床刀模具生产线建设项目竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

项目在建设过程中，与环评阶段存在以下变动情况：

1.年用水量增加7吨。

项目变动不属于重大变更。

三、环境保护设施建设情况
（一）废水
本项目无生产废水，产生的废水主要来自职工生活污水。生活污水经化粪池沉淀贮存，定期清掏后用于灌溉、绿化，废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS和NH3-N。
（二）废气
项目废气主要为焊接烟尘、喷漆废气和晾干废气。

（1）焊接烟尘

本项目使用电焊机，采用焊条进行焊接，根据《焊接技术手册》中提供的焊接烟尘浓度和发尘量数据可知，焊接烟尘产生浓度为20-30mg/m3，发尘量为6～8g/kg。项目焊条的用量为0.4t/a，取发尘量为8g/kg，经计算，焊接工序产生的焊烟量为0.0032t/a。焊接烟尘通过车间通风以无组织排放，项目日焊接时长约为4h，则焊接烟尘排放速率为0.0027kg/h。
（2）喷漆废气和晾干废气

项目在喷漆过程中会产生漆雾（利用率按70%计，则有30%的固体物转化为漆雾，漆雾为粘性颗粒物）和少量的可挥发性有机废气，主要为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。项目每年底漆使用量为0.1t；面漆使用量为0.25t；稀释剂用量约0.07t/a，固化剂使用量为0.28t/a，每天约喷漆2h，年工作600h。项目建设一座封闭式喷漆房，喷漆和晾干废气经“集气罩+活性炭吸附+光催化氧化”有效处理后通过1根15米高的排气筒排放。
（三）噪声
项目噪声源为锯床、铣床、钻床、磨床等，噪声值在70～85dB(A)之间，采取隔声、减震等措施。

固废

废金属边角料收集后外售；生活垃圾交清洁工清运；废活性炭、废润滑油、废乳化液、漆渣、废油漆桶收集后有资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果
（一）废水
本项目无生产废水，生活污水经化粪池沉淀贮存，定期清掏后用于灌溉、绿化，不外排。
（二）废气
本项目有组织废气颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃通过集气罩+活性炭吸附+光催化氧化处置后，排放浓度以及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中二级标准排放要求；无组织废气总悬浮颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃通过加强车间通风等措施后，排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声
经采取措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

（四）固废

废金属边角料收集后外售；生活垃圾交清洁工清运；废活性炭、废润
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