
马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目竣工环境保护验收意见
2019年9月24日，马鞍山科瑞达机械制造有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《企业自主环保验收管理指导意见》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目竣工环境保护验收会。参加会议的有马鞍山科瑞达机械制造有限公司（建设单位）、马鞍山市环美质检技术服务有限公司（验收报告编制及监测单位）等单位的代表和专家共6人。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位的汇报，查阅了项目技术资料，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

马鞍山科瑞达机械制造有限公司租用租用海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司约1200m2左右工业场地，主要从事精密加工，产品为液压工具。

（二）建设过程环保审批情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，项目实施前需进行环境影响评价，马鞍山科瑞达机械制造有限公司于2010年6月委托中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编制出《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表》。2010年7月13日本项目取得了马鞍山市金家庄区环境保护局《关于马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表的批复》（金环审【2010】25号）。

2019年7月2日马鞍山科瑞达机械制造有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目进行竣工环境保护验收，我公司接受委托后，组织专业技术人员查阅项目相关材料并根据验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出了验收监测方案并确定验收范围，本次验收范围为马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目建设的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

项目于2018年12月开工建设，2019年3月竣工并试运行。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资100万元，环保投资2万元，占总投资的2%。

（四）验收范围

本次验收范围为马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目建设的主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。

二、工程变动情况

项目在建设过程中，与环评阶段存在以下变动情况：

1、项目根据工艺设备改进，新增一组立式铣镗加工中心、2台数控车床、1台万圆磨床、1台无心磨床、1台珩磨机，减少了一台立式铣床、1台平面磨床。
以上变化未构成重大变更。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水

本项目办公及生活用水依托海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司，生活污水依托海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司污水管网排入市政污水管网。
（二）废气

本项目无废气产生。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要来自生产设备加工中心、铣床等机械设备在工作时产生的噪声，单台设备噪声值在70～85dB(A)之间。项目夜间不生产，经厂房隔声、选取低噪设备、合理布局、合理安排设备使用时间、对主要噪声源采取基座减振等措施以减低噪声值。经过现场监测，本项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目噪声对区域声环境的影响在可接受范围内。

（四）固废

建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物。危险废物主要为废乳化液；一般工业固体废物主要有金属废渣。
厂内一般固废临时贮存：（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

危险固体废物污染防治措施：项目生产中产生的危险废物主要为废乳化液，根据《国家危险废物名录》（2016）这些物质均属于危险固废，交由马鞍山澳新环保科技有限公司无害化处置。

企业将危险废物暂存场所设置于厂房西南侧，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的选址及设计原则。危险废物临时贮存场所内各类危险废物分类放置，与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物和生活垃圾混入；危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；完善维护制度，定期检查维护挡围堰、防渗层、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

 四、环境保护设施调试效果
（一）废水

本项目生活污水依托海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司污水管网排入市政污水管网，海特尔公司已完成竣工环境保护验收工作。
（二）废气

本项目无废气产生。
（三）噪声

本项目主要噪声为来自车间生产设备运行过程中产生的噪声，经监测
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